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一、产品说明：
[image: C:\Users\21506\AppData\Local\Temp\1621511158(1).png]

· MJ-2050 是一款机身小、集成度高、灵活便捷、性能优良的嵌入式一维扫描模块。
· MJ-2050 可广泛用于指环式读码器、颈带式读码器、蓝牙口袋便携读码器等产品。
· MJ-2050 采用先进的图像识别算法搭配广角光学镜头，能够轻松高速读取各类一维条码，自如应付各种扫描应用。
· MJ-2050 具有很强的识读能力，可以在各种照明环境下（包括完全黑暗的环境）、较大的温湿度范围内提供优秀的扫码识读性能。也可以适应各种苛刻复杂的工作环境，如：冲击、振动以及强曝光等。


二、尺寸图纸：
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三、接口说明：
下表列出MJ-2050的12PIN接口定义及信号说明。

	PIN
	输入/输出
	定义
	说明

	PIN1
	-
	NC
	

	
	
	
	

	PIN2
	电源
	VCC
	输入+3.3V

	PIN3
	地
	GND
	-

	PIN4
	输入
	RX
	模块的TTL串口接收

	PIN5
	输出
	TX
	模块的TTL串口发送

	PIN6
	输入
	D-
	USB DN信号

	PIN7
	输出
	D+
	USB DP信号

	PIN8
	地
	GND
	-

	PIN9
	输出
	BEEP
	无源蜂鸣器输出信号

	
	
	
	空闲时为低电平

	PIN10
	输出
	DLED
	解码成功提示灯

	
	
	
	空闲时为低电平

	PIN11
	-
	NC
	

	
	
	
	

	PIN12
	输入
	TRIG
	扫码触发信号

	
	
	
	低电平有效





MJ-2050 使用时需要用一根两端均为 12PIN直连同面柔性电缆与外设连接（下接触）。
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1. 驱动电路

模块的电源、TTL 电平、USB 等引脚与外部电路采用直连方式，触发引脚及蜂鸣器引脚则需要驱动电路，可参考如下电路设计：
· [image: ]触发引脚（TRIG）驱动电路：
· 无源蜂鸣器引脚驱动电路:
[image: ]
· DLED 引脚驱动电路
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当解码成功后，BEEP 与 DLED 引脚会给出一个高电平脉冲。
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四、性能参数：

	










扫 码

性 能
	分辨率
	 
	[bookmark: _GoBack]3000

	
	光  源
	 
	红色 LED 补光

	
	视  角
	 
	水平 32°

	
	
识 读码 制
	EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E0、UPC-E1、Code128、Code39、Code93、CodaBar、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code11、 MSI-Plessey、Standard 2 of 5、Plessey、China Post、GS1 Databar(RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14)

	
	
	Code39
	50~110mm （5mil）

	
	识 读
景 深
	EAN13
	40~310mm （13mil）

	
	
	Code128
	30 ~ 430 mm （15mil）

	
	识读角度
	 
	旋转Roll: ±30°，倾斜Pitch:±60°，偏斜Skew: ±60°

	
	识读环境
	
	强光下，室内，黑暗环境下皆可流畅识读

	
	识读模式
	
	连续模式，感应模式，手动模式，命令触发模式

	
	识读速度
	
	10ms/次（连续无间隔下静态解码）

	
	识读精度
	
	≥4mil 

	
	对比度
	 
	≥10%

	

物 理

参 数
	重  量
	 
	<5g

	
	外观尺寸
	 
	22mm x11.5mm x 15.9mm（长 x 宽 x 高）

	
	接  口
	 
	TTL-232 / USB 2.0 Full Speed

	
	识读提示
	
	LED 提示和蜂鸣器（提供对外接口）

	
	电  压
	 
	+3.3V DC ±5%

	
	工作电流
	
	180mA

	
环 境

参 数
	工作温度
	 
	-20℃ ~ 60℃

	
	存储温度
	
	-40℃ ~ 70℃

	
	工作湿度
	 
	5%RH~95%RH（不凝结）
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