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一、部署总体原则
前厅营养结算系统和智慧进销存系统分模块部署，服务器、域名、SSL、小程序备案和端口开放需提前准备。
正式密钥、数据库密码、服务器账号、证书私钥只在现场安全配置，不进入普通文档和代码仓库。
上线前必须完成备份、权限、日志、接口联调和回滚检查。
二、服务器资源要求
	服务器
	操作系统
	配置
	用途

	前厅结算应用服务器
	openEuler 24.03 LTS-SP1，x86_64
	16核 / 32GB / 1T SSD
	承载前厅营养结算业务应用

	前厅结算数据库服务器
	openEuler 24.03 LTS-SP1，x86_64
	16核 / 32GB / 1T SSD
	承载数据库服务，需配置备份

	智慧进销存服务器
	CentOS 8.0+ 64位或 Windows Server 2019 数据中心64位
	8核 / 32GB / 1T；有 OSS 可 200G，建议 RAID1
	承载智慧采购、库存、供应商、小程序相关服务



三、网络、域名与端口
	资源/端口
	要求

	公网 IP/独立域名/SSL证书
	前厅系统、进销存系统分别配置；提供方由双方确认

	80、443
	Web 服务端口

	8000、8100、8200
	应用服务端口，按现场部署方案开放

	22/3389
	Linux/Windows 远程管理端口，仅限授权 IP

	3306
	数据库端口，原则上不对公网开放；仅内网或白名单访问



四、硬件安装流程
	步骤
	操作要求

	到货验收
	按合同清单核对型号、数量、外观、配件、序列号和运输损伤

	点位复核
	按《设备点位图》核对餐台、配电箱、RJ45、交换机、强弱电和走线

	设备安装
	安装称重台、布菲炉、绑盘终端、POS、收货秤、留样称、晨检仪、交换机等

	网络接入
	每台设备完成 IP/网络/网关/DNS 或 DHCP 策略配置，接入业务 VLAN 或指定网络

	通电测试
	检查单台功耗、配电箱、漏保、线缆温升和设备启动状态



五、软件部署与上线检查
	检查项
	要求

	基础环境
	安装系统补丁、时间同步、磁盘分区、防火墙、日志目录、运行用户

	应用部署
	部署 PC 管理端、移动端/小程序后端、进销存服务和接口服务

	数据库与备份
	初始化数据库，配置每日备份、保留周期、恢复演练和备份告警

	接口配置
	配置一卡通 base_url、appid、商户号、钱包号、设备号、签名策略，敏感值现场填写

	上线自检
	登录、菜单、权限、设备在线、消费闭环、采购/库存、报表、数据中台推送
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