设备点位图
项目：滨州健康科技职业学院智慧营养健康餐厅项目
合同编号：XYCT-KBT20260615    合同签订日期：2026年6月15日
需方：滨州健康科技职业学院    供方：北京康比特体育科技股份有限公司
文档版本：V1.0    编制日期：2026-06-30
签字使用说明：本文档为可签字确认版本。凡涉及现场测试、试运行统计、正式地址、密钥、账号、生产数据的字段，必须按现场实测或双方确认结果填写；未确认项不得自动视为验收通过。
一、点位图来源
来源图纸：滨州餐台用电点位图0608、滨州餐台平面布置图0608，均为 A3 单页 PDF。
本文件用于签字确认餐台设备、强弱电、网络、配电箱、交换机和现场安装点位。
现场如发生餐台数量、摆放方向、取电位置、机房网线长度、配电箱位置变更，应形成新版点位图并重新确认。
二、合同设备与点位对应
	设备/点位
	数量
	安装要求

	450型膳识智能台（单秤）
	72台
	按餐台平面图布置，逐台配置电源与 RJ45 网络点位

	布菲炉（单秤）
	72台
	与称重台对应布置，按餐台组接电

	智能绑盘终端
	8台
	入口/餐具放置区附近，需电源与网络

	台式双面收银机（双触摸）
	16台
	按收银/取餐流程布置，需电源与网络

	24口千兆PoE交换机
	4台
	合同设备；图纸/施工预算中交换机数量按现场方案复核

	配电箱/五孔插座/网线
	按施工预算和现场复核
	配电箱、强弱电、机房到餐台网线长度需现场最终确认



三、电气与网络要求
	项目
	要求

	单台餐台设备最大功耗
	500W（图纸标注）

	餐台内部用线
	3×2.5 电线，每路连接设备 4 台（图纸标注）

	每组餐台总用电量
	10KW（图纸标注）

	主进线要求
	6mm² 电缆线（图纸标注）

	弱电网络
	RJ45 到设备点位；超六类网线和机房距离需现场复核

	安全要求
	强弱电分离、接地、漏保、线槽固定、工完场清，符合国家和行业标准



四、现场点位复核表
	区域/餐台组
	称重台/布菲炉数量
	绑盘/收银设备
	电源/RJ45/配电箱状态
	复核人

	餐台组1
	
	
	
	

	餐台组2
	
	
	
	

	餐台组3
	
	
	
	

	餐台组4
	
	
	
	

	餐台组5
	
	
	
	

	餐台组6
	
	
	
	

	餐台组7
	
	
	
	

	餐台组8
	
	
	
	



滨州健康科技职业学院-1F餐台平面布置图
[image: ]
滨州健康科技职业学院-1F餐台用电点位图
[image: ]
签字确认
双方确认：本文件所列范围、前置条件、检查/测试方法、结果记录和待整改事项已经过阅读确认。未填写或标注待确认的事项，不构成已验收通过。
	角色
	签字/盖章
	日期项
	日期

	需方项目负责人
	
	日期
	

	需方技术/信息中心确认人
	
	日期
	

	供方项目负责人
	
	日期
	

	供方实施/技术确认人
	
	日期
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