
ADMQ MQTT 客户端快速接入文档
这是一份面向用户的 MQTT Java 客户端接入指南，可用于开发人员或集成方使用。
在初始化 MQTT 客户端前，请确认以下服务器信息：


Click the image to view the sheet.
	⚠️ 注意：对 Client ID 有严格校验。相同的 Client ID 同时在线会导致旧连接被强制踢除。


[bookmark: heading_0]1. Maven 依赖配置
推荐使用 Eclipse Paho 官方库：
	XML
<!-- pom.xml -->
<dependency>
    <groupId>org.eclipse.paho</groupId>
    <artifactId>org.eclipse.paho.client.mqttv3</artifactId>
    <version>1.2.5</version>
</dependency>


[bookmark: heading_1]2. 核心对象说明
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[bookmark: heading_2]3. 完整接入 Demo
	Java
import org.eclipse.paho.client.mqttv3.*;
import org.eclipse.paho.client.mqttv3.persist.MemoryPersistence;

public class JavaDemo {

    // 1. 配置连接信息
    private static final String BROKER = "tcp://192.168.1.100:1883"; // 替换为你的 MQTT IP
    private static final String CLIENT_ID = "java_demo_" + System.currentTimeMillis();
    private static final String TOPIC = "device/status/#";

    public static void main(String[] args) {
        try {
            // 2. 初始化客户端
            MqttClient client = new MqttClient(BROKER, CLIENT_ID, new MemoryPersistence());

            // 3. 配置连接选项
            MqttConnectOptions options = new MqttConnectOptions();
            options.setCleanSession(true);          // 断开后清除会话，适合状态上报类设备
            options.setConnectionTimeout(10);       // 连接超时 10s
            options.setKeepAliveInterval(30);       // 心跳 30s
            options.setAutomaticReconnect(true);    // 开启自动重连
        
            // 4. 设置回调监听
            client.setCallback(new MqttCallback() {
                @Override
                public void connectionLost(Throwable cause) {
                    System.err.println("连接断开，等待重连... 原因: " + cause.getMessage());
                }

                @Override
                public void messageArrived(String topic, MqttMessage message) {
                    System.out.printf("收到消息 | Topic: %s | QoS: %d | Payload: %s%n", 
                        topic, message.getQos(), new String(message.getPayload()));
                }

                @Override
                public void deliveryComplete(IMqttDeliveryToken token) {
                    // QoS 1/2 消息发送完成确认
                }
            });

            // 5. 建立连接
            System.out.println("正在连接 MQTT...");
            client.connect(options);
            System.out.println("连接成功! ClientID: " + CLIENT_ID);

            // 6. 订阅主题
            client.subscribe(TOPIC, 1); // QoS 1: 至少到达一次
            System.out.println("已订阅: " + TOPIC);

            // 7. 发布测试消息
            for (int i = 0; i < 3; i++) {
                String payload = "{\"temp\": " + (20 + i) + ", \"ts\": " + System.currentTimeMillis() + "}";
                MqttMessage msg = new MqttMessage(payload.getBytes());
                msg.setQos(1);
                client.publish("device/cmd/test", msg);
                System.out.println("已发布: " + payload);
                Thread.sleep(1000);
            }

            // 保持运行以接收消息
            Thread.sleep(10000); 
            client.disconnect();

        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}


[bookmark: heading_3]4. 常见问题排查清单
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[bookmark: heading_4]5. 最佳实践建议
生产环境务必开启 setAutomaticReconnect(true)，并在 connectionLost 中记录日志以便运维分析。
Topic 设计规范：采用 产品名/设备类型/设备ID/功能 层级结构，例如 smart/light/bedroom_01/status。
QoS 选择：传感器数据用 QoS 0（省流），控制指令用 QoS 1（保达），金融级操作才用 QoS 2（耗时）。
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		参数		默认值 / 说明		备注

		Broker 地址		tcp://<你的服务器IP>:1883		本地部署通常为 tcp://127.0.0.1:1883

		WebSocket 端口		8083 (WS) / 8084 (WSS)		适用于 Web 端或小程序接入

		Client ID		必须全局唯一		建议格式：app_name_device_id_timestamp

		Keep Alive		60 秒		心跳间隔，建议 30-60s，过短增加流量，过长易误判掉线
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		对象		作用		关键方法

		MqttClient		客户端主入口		connect(), publish(), subscribe(), disconnect()

		MqttConnectOptions		连接配置容器		setUserName(), setCleanSession(), setAutomaticReconnect()

		MqttMessage		消息载体		setPayload(), setQos(), setRetained()

		MqttCallback		异步事件回调		messageArrived(), connectionLost(), deliveryComplete()

		MemoryPersistence		内存持久化		用于 QoS 1/2 消息的本地缓存，防止重连后丢失
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		现象		可能原因		解决方案

		Connection Refused		端口未开放 / 防火墙拦截		检查 1883 端口是否放行；确认 Broker 地址无误

		Not Authorized		认证失败 / 匿名关闭		检查 Username/Password；确认 Dashboard 未禁用匿名或已配置认证器

		Client Identifier Rejected		Client ID 非法 / 冲突		确保 ID 长度 < 23字节（v3.1.1）且全局唯一；避免使用特殊字符

		收不到消息		Topic 不匹配 / ACL 拦截		检查通配符 +/# 用法；查看 Dashboard “监控 -> 主题” 确认消息是否到达服务器

		频繁掉线		Keep Alive 过短 / 网络抖动		调大 KeepAliveInterval；检查 connectionLost 日志中的具体错误码
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