智慧食堂消费终端系统
用户使用说明书（简版新设备配图版）
版本：V1.0    适用项目：CusumptionMachine    日期：2026年07月08日
一、首页
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图 1 首页新设备真实页面
首页用于选择日常业务入口。现场人员可进入定额消费、自定义消费、菜单消费、订单管理，也可使用底部快捷入口进入人脸消费、订餐核销和余额查询。
1. 点击对应业务卡片进入操作页面。
1. 右上角显示网络状态和时间。
1. 点击顶部出餐按钮可进入扫码出餐。


二、系统设置
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图 2 系统设置新设备真实页面
首次使用或重新配对时，先完成基础设置和支付设置。未完成关键配置时，系统会限制返回业务首页。
1. 填写 API 地址。
1. 输入配对码，获取设备编号。
1. 需要人脸支付时填写人脸识别激活码。
1. 设置人脸识别时间、订单保存时长、语音和营养展示。
1. 进入支付设置，至少开启一种支付方式。


三、菜单消费
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图 3 菜单消费新设备真实页面
菜单消费用于按菜品明细收款。左侧可按营养指标筛选，顶部可按菜品分类切换，右侧为购物车。
1. 点击菜品加入购物车。
1. 如需临时金额，点击“新增商品”并输入价格。
1. 核对购物车和合计金额。
1. 点击“快速支付”，选择刷卡、扫码或人脸支付。


四、定额消费
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图 4 定额消费新设备真实页面
定额消费用于固定餐标或固定金额快速收款。
1. 进入定额消费。
1. 点击“设置金额”维护本次固定金额。
1. 确认金额后按现场配置完成支付。


五、自定义消费
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图 5 自定义消费新设备真实页面
自定义消费用于临时金额、补录金额或无菜品明细的快速收款。
1. 进入自定义消费。
1. 在金额区域输入本次应收金额。
1. 确认金额后完成刷卡、扫码或人脸支付。


六、余额查询
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图 6 余额查询新设备真实页面
余额查询用于现场快速查看人员账户余额。
1. 进入余额查询。
1. 提示顾客刷卡。
1. 查看卡号、部门、持卡人、现金余额和补贴余额。
1. 如无法查询，检查网络、刷卡支付开关和人员卡号绑定。


七、扫码出餐
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图 7 扫码出餐新设备真实页面
扫码出餐用于扫描订单二维码并更新订单状态。
1. 进入扫码出餐。
1. 扫描订单二维码，或手动输入券码。
1. 点击“确认出餐”。
1. 查看出餐成功或失败提示。


八、订餐核销
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图 8 订餐核销新设备真实页面
订餐核销支持扫码、手动输入订单号和人脸核销。页面打开后扫码能力已可用。
1. 进入订餐核销。
1. 扫描订单二维码，或输入订单号点击“确认核销”。
1. 按人员核销时点击人脸图标，识别成功后点击“去核销”。
1. 查看核销成功或失败提示。


九、订单管理
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图 9 订单管理新设备真实页面
订单管理用于查询订单明细和营业汇总，适合营业中查询和日终核账。
1. 进入订单管理。
1. 选择查询日期。
1. 核对本日订单笔数、订单总额和订单明细。
1. 需要更多数据时向下滑动加载。


十、人员与人脸管理
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图 10 人员与人脸管理新设备真实页面
人员与人脸管理用于查看本机已同步的人脸人员数据。人脸支付或人脸核销异常时，可先确认人员是否已同步。
1. 进入人员管理，或在设置页点击“查看人脸”。
1. 查看人员头像、姓名和本地 ID。
1. 识别失败时检查摄像头、激活码、人员数据、光线和站位。


十一、常见问题
	问题
	处理方式

	无法退出设置页
	补齐 API 地址、配对码、设备编号，并至少开启一种支付方式；开启人脸支付时还要填写激活码。

	刷卡提示卡号不存在
	确认人员数据已同步，并在后台核对卡号绑定。

	扫码或订单号为空
	重新扫码，或手动输入订单号后确认。

	人脸识别失败
	确认摄像头、激活码、人员人脸数据、光线和站位。

	离线订单未及时上传
	恢复网络后等待系统补偿上传；长期未恢复时联系运维检查 MQTT 和日志。
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