新吴区政务云资源需求申请表
	需求单位
	无锡市新吴区机关事务服务中心
	申请时间
	2026年10月20日

	部门联系人
	朱荣瑶
	联系方式
	

	技术联系人
	兰海军
	联系方式
	18813169206

	项目名称
	新吴区智慧餐厅系统信创升级改造项目
	信息系统名称
	智慧营养健康餐厅管理系统

	数据是否涉密
	否
	系统上云类型
	现有云资源复用
信创适配改造

	虚拟主机和NAT资源需求

	序号
	名称
	CPU（core）
	内存（GB）
	操作系统版本（信创系统）
	系统
磁盘（GB）
	数据
磁盘（GB）
	部署区域
（DMZ或非DMZ）
	开放端口（DMZ提供）
	备注

	1
	应用主机
	8
	16
	银河麒麟高级服务器操作系统
V10商业版
海光x86_64
	100
	沿用原容量
	DMZ
	TCP 8453→443
MQTT业务端口按网络实施清单开放
	业务应用、ALB及EMQX

	2
	数据库主机
	8
	16
	银河麒麟高级服务器操作系统
V10商业版
海光x86_64
	100
	沿用原容量
	非DMZ
	无公网映射
仅内网白名单访问
	OceanBase及AMDC

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	带宽需求
	互联网出口20Mbps，云内网络按政务云标准配置。应用HTTPS及MQTT业务入口按审批开放，数据库、缓存及管理接口不映射公网。





补充需求与审批
	特殊需求
	复用现有两台海光服务器，CPU、内存及磁盘容量保持原配置。两台均为8核、约16GB内存，系统盘均为100GB，数据盘分别为500GB和100GB。部署银河麒麟V10商业版、OceanBase数据库、金蝶ALB及AMDC；在应用服务器本地部署EMQX企业版，替换阿里云公有MQTT。数据库数据与事务日志存放数据盘，MQTT持久化存放应用数据盘。更换操作系统前完成原系统镜像及数据备份，验证回退恢复。商业软件取得正式授权，开源软件遵循相应许可，建立版本、补丁、许可和部署清单。

	域名需求
	沿用jgswct.i-wnd.cn，配置有效HTTPS证书，公网TCP 8453映射应用443。EMQX使用政务云内接入地址，按网络实施清单配置业务端口、设备路由、鉴权及TLS；管理端仅授权运维访问。

	等保备案证明
证书编号
	

	安全防护需求
	配置WAF、主机防护、漏洞扫描、集中日志审计及VPN或堡垒机运维通道。数据库、缓存和MQTT管理端采用最小白名单；设备接入配置身份鉴别与主题权限。数据库、图片、配置及MQTT持久化数据每日备份，保留30天并完成恢复演练。保留城运中心数据汇聚链路。

	需求单位意见
	本单位承诺遵守网络安全相关规定，所有部署满足国产信创要求，及时做好系统的安全防护，系统产生的数据应汇全量聚至城运中心。系统停用前，提前告知政务云主管部门，并配合做好系统关停、数据备份和资源释放等相关工作。
负责人（签字）：
（盖章）：
年   月   日    

	城运中心意见
		
                                                    负责人（签字）：
                                            （盖章）：
年   月   日    


