新吴区政务云资源需求申请表
	需求单位
	无锡市新吴区机关事务服务中心
	申请时间
	2026年10月20日

	部门联系人
	朱荣瑶
	联系方式
	

	技术联系人
	兰海军
	联系方式
	18813169206

	项目名称
	新吴区智慧餐厅系统信创升级改造项目
	信息系统名称
	智慧营养健康餐厅管理系统

	数据是否涉密
	否
	系统上云类型
	国产系统迁移
新购服务器并行建设

	虚拟主机和NAT资源需求

	序号
	名称
	CPU（core）
	内存（GB）
	操作系统版本（信创系统）
	系统
磁盘（GB）
	数据
磁盘（GB）
	部署区域
（DMZ或非DMZ）
	开放端口（DMZ提供）
	备注

	1
	应用主机
	8
	16
	银河麒麟高级服务器操作系统
V10商业版
海光x86_64
	100
	500
	DMZ
	TCP 8453→443
MQTT业务端口按网络实施清单开放
	应用、Web及EMQX

	2
	数据库主机
	8
	32
	银河麒麟高级服务器操作系统
V10商业版
海光x86_64
	100
	500
	非DMZ
	无公网映射
仅内网白名单访问
	数据库及缓存

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	带宽需求
	沿用现有互联网出口及云内网络，业务峰值下校核带宽。HTTPS及EMQX业务入口按审批开放，数据库、缓存及管理接口不映射公网。





补充需求与审批
	特殊需求
	资源交付规格：应用主机8核16GB、数据主机8核32GB，两台均100GB系统盘、500GB数据盘。新购海光服务器两台，旧环境保持在线，新环境并行建设。两台部署银河麒麟V10商业版；数据主机部署GBase 8s及东方通TongRDS，应用主机部署PHP应用、东方通TongHttpServer及EMQX企业版。Web代理完成PHP-FPM及路由适配，缓存完成命令与会话验证。数据库、归档日志、图片及消息持久化落相应数据盘。采用在线全量及增量同步，完成写入归属、会话和消息接续演练后不停机切流。优先我方统一采购、部署及交付，甲方也可提供；完整许可和维护责任纳入合同，GBase 8s、EMQX及在线复制组件费用按报价核算。

	域名需求
	沿用jgswct.i-wnd.cn，配置有效HTTPS证书，公网TCP 8453映射应用443。EMQX使用政务云内接入地址，按网络实施清单配置业务端口、设备路由、鉴权及TLS；管理端仅授权运维访问。

	等保备案证明
证书编号
	

	安全防护需求
	纳入三级等保及密评服务，按项目范围配置WAF、主机防护、漏洞扫描、集中日志审计和VPN或堡垒机。数据库、缓存及EMQX管理端采用最小白名单，设备接入配置身份鉴别和主题权限。独立备份每日执行、保留30天并验证恢复。测评、整改、复测及密码产品费用分别约定。

	需求单位意见
	本单位承诺遵守网络安全相关规定，所有部署满足国产信创要求，及时做好系统的安全防护，系统产生的数据应汇全量聚至城运中心。系统停用前，提前告知政务云主管部门，并配合做好系统关停、数据备份和资源释放等相关工作。
负责人（签字）：
（盖章）：
年   月   日    

	城运中心意见
		
                                                    负责人（签字）：
                                            （盖章）：
年   月   日    


